% !TeX root = ../main.tex

\chapter{用户侧}

我国互联网用户接入方式主要有固定宽带、移动电话和物联网终端，这三种方式IPv6改造不同。

固定宽带用户改造可分为静默升级和上门更新。部分家庭网关连接运营商后台，可执行自动系统升级，用户在重启或无感条件下即可支持IPv6。如联通部分用户。
若家庭网关较老旧，需上门更新，更换网关和路由器。

移动电话用户在升级上比较简便，一般情况下升级基站操作系统与用户操作系统即可。\cite{digital_cellular_mobile_communication_terminal_supports_IPv6_technical_requirements}

一些物联网设备联网模块成本低，较老旧。如打印机这类设备，大多不支持IPv6。

% 截至 2023 年 12 月，三家基础电信企业的固定宽带接入用户总数达 6.36 亿户，我国移动电话用户总数达 17.27 亿户，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 23.32 亿户。

\section{IPv6活跃用户}

见图\ref{fig:ipv6}，数据来源于中国IPv6发展状况白皮书（2024）。

\begin{figure}
  \centering
    \begin{tikzpicture} 
      \begin{axis}
        [ybar,
        symbolic x coords={201912, 202012, 202112, 202212, 202312},
        axis y line=left,
        axis x line=bottom,
        nodes near coords,
        enlarge x limits=0.2,] 
        \addplot+ coordinates {(201912, 2.08) (202012, 3.32) (202112, 5.35) (202212, 6.89) (202312, 7.62)}; 

      \end{axis}
    \end{tikzpicture}
  \caption{IPv6 活跃用户数\cite{china_whitepaper_on_the_development_of_IPv6}}
  \label{fig:ipv6}
\end{figure}

此柱状图展现了IPv6发展爬升期与稳定期活跃用户数。

可见在爬升期阶段（图中2019年12月至2022年12月）活跃用户快速增长，
在2019年12月IPv6活跃用户仅仅只有2.08亿户，仅仅过了3年的2022年12月，IPv6活跃用户跃升到6.89亿，提升了2倍。
而稳定期（图中2023年12月）展示活跃用户增长放缓。

\section{已分配IPv6地址用户}

\subsection{移动网络}

2024年5月，我国已分配IPv6地址终端数达到17.65亿，其中移动网络已分配IPv6地址的终端为13.50亿，固定宽带接入网络已分配IPv6地址的终端数为4.15亿。
现阶段，我国移动网络用户贡献大量已分配IPv6地址用户数。原因在于：
\begin{itemize}
  \item 移动互联网用户基数大。截至 2023 年 12 月，我国移动电话用户总数达 17.27 亿户。
  \item 移动电话机更新换代快。在市场淘汰的过程中支持IPv6是一个广泛需求。
  \item 网络接入方式决定更新方式难易。由于蜂窝移动网络的接入网络方式，移动网络更新IPv6主要更新基站等运营商的服务即可。
\end{itemize}

中国工程院院士、推进IPv6规模部署和应用专家委员会主任邬贺铨指出，移动智能终端几乎都支持IPv6，但部分流量还需通过不支持IPv6的家庭无线路由器，且移动APP还不是全部支持IPv6，2024年5月统计我国移动互联网流量中IPv6仅占64.5\%。

邬贺铨表示，城域网IPv6流量占比不及用户渗透率的1/3，ICP网站IPv6改造覆盖与深度不足，存量家庭无线路由器不支持IPv6。反映IPv6尚未打动ICP，家庭用户对IPv6价值无感。

\subsection{固定宽带}

目前我国互联网宽带接入用户已达6.49亿，固定宽带接入网络改造环节多，周期长，存量家庭终端升级复杂，改造进度整体落后于移动网络，用户数增长缓慢。相对于
庞大的宽带用户数量，IPv6升级改造有较大空间。

\section{问题}

个人用户使用IPv6目前还存在诸多问题。

运营商给移动互联网用户启用IPv6，在长远发展确实是一件好事。但目前部分地区IPv6配置不成熟，IPv6流量速度慢，不稳定。

大部分物联网设备不支持IPv6。
一些物联网设备使用低成本的联网模块本身不支持IPv6，也有物联网设备安全性低，分配公网IPv6地址后易受攻击。
